Приложение № 1 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано:Директор ООО «Промтехвуз-М»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Логушин И.Ю. /«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.МП |  | Утверждаю:Генеральный директор АО «ММЗ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ефремов Б.И. /«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.МП |

|  |
| --- |
| Техническое задание |
| На Общестроительные работы по устройству подающего и принимающего лотков очистных сооружений цеха № 6 |
| № п/п | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка заполнения из сэндвич-панели | 1 м3 | 5,4 |
| 2 | Разборка металлических ограждений | 100 м | 0,44 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков  | 1 м3 | 5,2 |
| 4 | Устройство подпорных стен железобетонных, толщиной 500 мм | 100 м3  | 0,12 |
| 5 | Устройство бетонного дна очистных сооружений с конфигурацией повышенной сложности | 100 м3 | 0,272 |
| 9 | Подготовка бетонных поверхностей, для нанесения защитного покрытия | 100 м2 | 0,888 |
| 10 | Покрытие внутренних поверхностей очистных сооружений эпоксидной химстойкой композицией | 100 м2 | 1,85 |
| 11 | Сверление железобетонных конструкциях глубиной 500 мм диаметром 250 мм | 100 отверстий | 0,04 |
| 12 | Восстановление металлических ограждений | 100 м | 0,44 |
| 13 | Восстановление заполнения из сэндвич-панели | 1 м3 | 5,4 |
| 14 | Погрузка и вывоз строительного мусора  | т | 12,5 |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Соловев И.Н. /