Приложение № 1 к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно:Директор ООО «Промтехвуз-М»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Логушин И.Ю.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |  | Утверждаю:Генеральный директор АО «ММЗ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ефремов Б.И.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

Техническое задание

на Устройство полов участка травления цеха 6 в осях (В - Г) (8 - 12) корпуса 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе | 100 м2 | 1,7263 |
| 2 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 1,629 |
| 3 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 1,629 |
| 4 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 1,629 |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,06 |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,06 |
| 7 | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 шт | 0,01 |
| 8 | Грунтование полов за 1 раз | 100 м2 | 1,7263 |
| 9 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя | м2 | 172,63 |
| 10 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | м2 | 172,63 |
| 11 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | м2 | 172,63 |
| 12 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 31,5 |
| 13 | Вывоз строительного мусора | т | 31,5 |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Соловьев И.Н.